**FORMULARIOS PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

**Formulario 01 - Formulario de Presentación de la Oferta**

**Comparación de Precios CP No:** EC-L1249-P00001

**Título de la adquisición:** Contratación del Servicio de Readecuación Integral de las Oficinas del Centro de Mediación en la ciudad de Guayaquil de la Procuraduría General del Estado (PGE)

**Identificador Portal del Cliente:** EC-L1249-P00001

D.M. Quito, xx de xxxxx de 2024

Señores

Procuraduría General del Estado

Presente.-

De mi consideración:

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la Procuraduría General del Estado, luego de examinar los lineamientos recibidos, ofrece servicios diferentes de consultoría por un Precio del Contrato de **US$ [indique el monto en cifras y en letras]** dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA.

El precio incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que pueda recaer sobre el CONTRATISTA, incluido el IVA.

El plazo total propuesto de entrega será de hasta 60 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato.

Al presentar la oferta como Representante Legal de **[Nombre del Oferente]**, declaro bajo juramento, que:

1. Nos comprometemos a entregar losservicios diferentes de consultoría con sujeción a los requisitos que se estipulan en los documentos de selección y sus secciones y por los precios fijos arriba indicados y consignados también en la Oferta.
2. Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formula­rios y otros anexos.
3. Nos comprometemos a denunciar cualquier acto relacionado con prácticas prohibidas que fuere de mi conocimiento durante el desarrollo del proceso.
4. Confirmamos por la presente que esta Oferta tiene un período de validez de 90 días, y que está acompañada de una Declaración de Mantenimiento de Oferta.
5. Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del Contratante o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

En caso de ser adjudicado, nos comprometemos a suscribir el contrato en los términos previstos en este documento de selección.

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Proyecto no está obligada a aceptar la oferta considerada como la más ventajosani ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Proyecto se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Compromiso de obligatorio cumplimiento. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Atentamente,

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 02 – Datos generales del oferente**

**Comparación de Precios CP No:** EC-L1249-P00001

**Título de la adquisición:** Contratación del Servicio de Readecuación Integral de las Oficinas del Centro de Mediación en la ciudad de Guayaquil de la Procuraduría General del Estado (PGE)

**Identificador Portal del Cliente:** EC-L1249-P00001

D. M. Quito, xx de xxxx de 2024

**a) Información del oferente**

|  |
| --- |
| 1. Nombre del Oferente: **[indicar el nombre del Oferente]**  Nacionalidad: **[indicar la nacionalidad]** |
| 1. Naturaleza:   **Persona natural: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Persona jurídica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 3. Año de registro del Oferente: **[indicar el año de registro del Oferente]** |
| 4. Dirección del Oferente en el país donde está registrado: **[indicar la Dirección del Oferente en el país donde está registrado]** |
| 5. Información del representante autorizado del Oferente:  Nombre: **[indicar el nombre del representante autorizado]**  Dirección**: [indicar la dirección del representante autorizado]**  Números de teléfono*:* **[indicar los números de teléfono del representante autorizado]**  Dirección de correo electrónico: **[indicar el correo electrónico del oferente]** |
| 7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: **[marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos]**   Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo1 anterior.   Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, Convenio de Asociación en Participación o del Consorcio. |

Formulario 03 – Lista de cantidades y precios

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD (a)** | **PRECIO UNITARIO (b)** | **PRECIO TOTAL (c)** |
| 1 | DESARMADO DE DIVISIONES GRIS OFICINAS | m2 | 64.51 |  | c=a\*b |
| 2 | DESARMADO CIELO RASO TIPO ARMSTRONG | m2 | 89.37 |  |  |
| 3 | RETIRO ALFOMBRA | m2 | 87.35 |  |  |
| 4 | DESARMADO DE PUERTA | u | 2.00 |  |  |
| 5 | ENLUCIDO INTRERIOR, PALETEADO FINO, MORTERO 1:4 | m2 | 143.30 |  |  |
| 6 | PAREDES DE GYPSUM 1/2" DOBLE CARA | m2 | 143.30 |  |  |
| 7 | PINTURA ESMALTE EN PAREDES INTERIORES | m2 | 143.30 |  |  |
| 8 | PORCELANATO 50x50 cm (MODELO ACORDE A OFICINA DE PROCURADOR) | m2 | 87.37 |  |  |
| 9 | CIELO RASO GYPSUM, 1/2" (NO INCLUYE EMPASTE, PINTURA) | m2 | 89.37 |  |  |
| 10 | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,90m x ALTO 2,10m | u | 8.00 |  |  |
| 11 | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,80m x ALTO 2,10m | u | 1.00 |  |  |
| 12 | VENTANA DE VIDRIO DE 6MM LAMINADO DIMENSIONES 0.6M x 2.4M, PERFIL DE ALUMINIO CON ACABADO MADERADO | m2 | 8.40 |  |  |
| 13 | PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE | u | 8.00 |  |  |
| 14 | PUNTO INTERRUPTOR DOBLE | u | 1.00 |  |  |
| 15 | LÁMPARA EMPOTRADA 60x60 | u | 16.00 |  |  |
| 16 | TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL 110 V CERTIFICADO | u | 11.00 |  |  |
| 17 | TOMACORRIENTE POLARIZADO UPS 110 V CERTIFICADO | u | 7.00 |  |  |
| 18 | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL CERTIFICADO | u | 2.00 |  |  |
| 19 | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE UPS CERTIFICADO | u | 2.00 |  |  |
| 20 | VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO | u | 8.00 |  |  |
| 21 | REUBICACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO | u | 2.00 |  |  |
| 22 | SOBREACARREO DE ESCOMBROS | m3 | 14.00 |  |  |
| 23 | DESALOJO DE ESCOMBROS | m3 | 14.00 |  |  |
| 24 | ESTACION DE TRABAJO TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.65 m, ANCHO DE 1.60 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA | u | 1.00 |  |  |
| 25 | SILLA EJECUTIVA SUBDIRECTORA TIPO GERENCIAL, CABECERA REGULAR EN ALTURA Y ÁNGULO, ESPALDAR EN MALLA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE NYLON DE 5 PUNTAS, ARAÑA CROMADA Y GARRUCHAS EN NYLON | u | 1.00 |  |  |
| 26 | MESA REDONDA DE REUNIÓN CON ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO DE 3”x1,5mm DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS PARA ESTABILIDAD, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2mm DE ESPESOR. DIMENSIONES DIAMETRO 0,90M. MESA PARA 3 - 4 PUESTOS, TODO LO METÁLICO PINTURA ELECTROSTÁTICA | u | 1.00 |  |  |
| 27 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | u | 3.00 |  |  |
| 28 | MUEBLE TIPO ARMARIO MIXTO ESTRUCTURA FABRICADA EN METAL DE 0,7 mm DE ESPESOR, PARTE SUPERIOR EN VIDRIO Y PARTE INFERIOR CON PUERTAS EN MELAMINICO, BORDES EN CANTO DURO TERMOFUNDIDO, INCLUYE CERRADURA, REPISAS PARA ARCHIVO DE CARPETAS BENE, DIMENSIONES LARGO 1.10M x ALTO 2.1M x PROFUNDIDAD 0.5M, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PNTURA ELECTROSTÁTICA TODO ELEMENTO MECÁNICO | u | 1.00 |  |  |
| 29 | ESTACION DE TRABAJO TIPO I, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.50 m, ANCHO DE 0.65 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA | u | 5.00 |  |  |
| 30 | SILLA TIPO GERENCIAL, ESPALDAR EN MALLA REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | u | 5.00 |  |  |
| 31 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | u | 12.00 |  |  |
| 32 | MESA DE REUNIONES CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO LAMINADO TUBO RECTNAGULAR DE 50x20x1,5 mm DE ESPESOR, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2 mm DE ESPESOR. INCLUYE SOPORTES, FALDÓN, MESA CON CANALETA PARA ELECTRIFICACIÓN Y 3 CILINDROS DE TOMACORRIENTES EMPOTADROS METÁLICOS POLARIZADOS (3 ENCHUFES Y 2 PUERTOS USB), DIMENSIONES 2,10m DE LARGO, 1,20m DE ANCHO, 8 PUESTOS | u | 1.00 |  |  |
| 33 | SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA SALA DE REUNIONES Y MESA DE REUNIONES PARA MEDIADOR, ESPALDAR Y ASIENTO EN TELA TIPO MALLA, BRAZOS FIJOS, MECANISMO BASCULANTE CON UN BLOQUE A 90°, BASE CROMADA DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | u | 8.00 |  |  |
| 34 | ESTACION DE TRABAJO PARA SECRETARIA 2 PUESTOS TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70mm DE ESPESOR, MEDIDAS LARGO 2.30m x ANCHO 1.50m x ALTO 0.75m, TABLERO, CAJONERA Y FALDÓN DE MELAMINICO 25mm. CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO | u | 1.00 |  |  |
| 35 | SILLA TIPO SECRETARIA ESPALDAR EN MALLA, REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS FIJOS, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE DE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | u | 2.00 |  |  |
| 36 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | u | 2.00 |  |  |
| 37 | ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0,70 mm DE ESPESOR, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON CAPA ANTICORROSIVA, ALTO DE 1,30 m x ANCHO DE 0,48 m x FONDO DE 0,60 m, PARTES FRONTALES EN ACERO, CON RIELES TELESCOPICOS DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACEO INOXIDABLE, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y NIVELADORES DE ALTURA | u | 7.00 |  |  |
| 38 | CORTINA BLACKOUT LLANA CON SISTEMA DE CADENA INSTALADO | m2 | 26.40 |  |  |
| 39 | CENEFA CON PERFILES | m | 13.20 |  |  |
| 40 | PIZARRA DE VIDRIO 10 MM TEMPLADO AL ACIDO (PTOS FIJOS) MEDIDAS 2M x 1.5M | u | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL  (d) | d =c) (todos los ítems) |
|  |  |  |  | IVA  (e) | (e) = (d) \* 15% |
|  |  |  |  | TOTAL (f) | (f) = (d) + (e) |

D. M. Quito, xx de xxxxx de 2024

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Formulario 04 – Lista de servicios y especificaciones técnicas ofertadas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **PAÍS DE ORIGEN DE LOS SERVICIOS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS** |
| 1 | DESARMADO DE DIVISIONES GRIS OFICINAS | m2 |  | DESARMADO DE DIVISIONES GRIS OFICINAS |  |
| 2 | DESARMADO CIELO RASO TIPO ARMSTRONG | m2 |  | DESARMADO CIELO RASO TIPO ARMSTRONG |  |
| 3 | RETIRO ALFOMBRA | m2 |  | RETIRO ALFOMBRA |  |
| 4 | DESARMADO DE PUERTA | u |  | DESARMADO DE PUERTA |  |
| 5 | ENLUCIDO INTRERIOR, PALETEADO FINO, MORTERO 1:4 | m2 |  | ENLUCIDO INTRERIOR, PALETEADO FINO, MORTERO 1:4 |  |
| 6 | PAREDES DE GYPSUM 1/2" DOBLE CARA | m2 |  | PAREDES DE GYPSUM 1/2" DOBLE CARA |  |
| 7 | PINTURA ESMALTE EN PAREDES INTERIORES | m2 |  | PINTURA ESMALTE EN PAREDES INTERIORES |  |
| 8 | PORCELANATO 50x50 cm (MODELO ACORDE A OFICINA DE PROCURADOR) | m2 |  | PORCELANATO 50x50 cm (MODELO ACORDE A OFICINA DE PROCURADOR) |  |
| 9 | CIELO RASO GYPSUM, 1/2" (NO INCLUYE EMPASTE, PINTURA) | m2 |  | CIELO RASO GYPSUM, 1/2" (NO INCLUYE EMPASTE, PINTURA) |  |
| 10 | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,90m x ALTO 2,10m | u |  | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,90m x ALTO 2,10m |  |
| 11 | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,80m x ALTO 2,10m | u |  | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,80m x ALTO 2,10m |  |
| 12 | VENTANA DE VIDRIO DE 6MM LAMINADO DIMENSIONES 0.6M x 2.4M, PERFIL DE ALUMINIO CON ACABADO MADERADO | m2 |  | VENTANA DE VIDRIO DE 6MM LAMINADO DIMENSIONES 0.6M x 2.4M, PERFIL DE ALUMINIO CON ACABADO MADERADO |  |
| 13 | PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE | u |  | PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE |  |
| 14 | PUNTO INTERRUPTOR DOBLE | u |  | PUNTO INTERRUPTOR DOBLE |  |
| 15 | LÁMPARA EMPOTRADA 60x60 | u |  | LÁMPARA EMPOTRADA 60x60 |  |
| 16 | TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL 110 V CERTIFICADO | u |  | TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL 110 V CERTIFICADO |  |
| 17 | TOMACORRIENTE POLARIZADO UPS 110 V CERTIFICADO | u |  | TOMACORRIENTE POLARIZADO UPS 110 V CERTIFICADO |  |
| 18 | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL CERTIFICADO | u |  | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL CERTIFICADO |  |
| 19 | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE UPS CERTIFICADO | u |  | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE UPS CERTIFICADO |  |
| 20 | VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO | u |  | VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO |  |
| 21 | REUBICACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO | u |  | REUBICACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO |  |
| 22 | SOBREACARREO DE ESCOMBROS | m3 |  | SOBREACARREO DE ESCOMBROS |  |
| 23 | DESALOJO DE ESCOMBROS | m3 |  | DESALOJO DE ESCOMBROS |  |
| 24 | ESTACION DE TRABAJO TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.65 m, ANCHO DE 1.60 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA | u |  | ESTACION DE TRABAJO TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.65 m, ANCHO DE 1.60 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA |  |
| 25 | SILLA EJECUTIVA SUBDIRECTORA TIPO GERENCIAL, CABECERA REGULAR EN ALTURA Y ÁNGULO, ESPALDAR EN MALLA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE NYLON DE 5 PUNTAS, ARAÑA CROMADA Y GARRUCHAS EN NYLON | u |  | SILLA EJECUTIVA SUBDIRECTORA TIPO GERENCIAL, CABECERA REGULAR EN ALTURA Y ÁNGULO, ESPALDAR EN MALLA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE NYLON DE 5 PUNTAS, ARAÑA CROMADA Y GARRUCHAS EN NYLON |  |
| 26 | MESA REDONDA DE REUNIÓN CON ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO DE 3”x1,5mm DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS PARA ESTABILIDAD, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2mm DE ESPESOR. DIMENSIONES DIAMETRO 0,90M. MESA PARA 3 - 4 PUESTOS, TODO LO METÁLICO PINTURA ELECTROSTÁTICA | u |  | MESA REDONDA DE REUNIÓN CON ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO DE 3”x1,5mm DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS PARA ESTABILIDAD, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2mm DE ESPESOR. DIMENSIONES DIAMETRO 0,90M. MESA PARA 3 - 4 PUESTOS, TODO LO METÁLICO PINTURA ELECTROSTÁTICA |  |
| 27 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | u |  | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA |  |
| 28 | MUEBLE TIPO ARMARIO MIXTO ESTRUCTURA FABRICADA EN METAL DE 0,7 mm DE ESPESOR, PARTE SUPERIOR EN VIDRIO Y PARTE INFERIOR CON PUERTAS EN MELAMINICO, BORDES EN CANTO DURO TERMOFUNDIDO, INCLUYE CERRADURA, REPISAS PARA ARCHIVO DE CARPETAS BENE, DIMENSIONES LARGO 1.10M x ALTO 2.1M x PROFUNDIDAD 0.5M, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PNTURA ELECTROSTÁTICA TODO ELEMENTO MECÁNICO | u |  | MUEBLE TIPO ARMARIO MIXTO ESTRUCTURA FABRICADA EN METAL DE 0,7 mm DE ESPESOR, PARTE SUPERIOR EN VIDRIO Y PARTE INFERIOR CON PUERTAS EN MELAMINICO, BORDES EN CANTO DURO TERMOFUNDIDO, INCLUYE CERRADURA, REPISAS PARA ARCHIVO DE CARPETAS BENE, DIMENSIONES LARGO 1.10M x ALTO 2.1M x PROFUNDIDAD 0.5M, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PNTURA ELECTROSTÁTICA TODO ELEMENTO MECÁNICO |  |
| 29 | ESTACION DE TRABAJO TIPO I, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.50 m, ANCHO DE 0.65 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA | u |  | ESTACION DE TRABAJO TIPO I, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.50 m, ANCHO DE 0.65 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA |  |
| 30 | SILLA TIPO GERENCIAL, ESPALDAR EN MALLA REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | u |  | SILLA TIPO GERENCIAL, ESPALDAR EN MALLA REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON |  |
| 31 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | u |  | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA |  |
| 32 | MESA DE REUNIONES CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO LAMINADO TUBO RECTNAGULAR DE 50x20x1,5 mm DE ESPESOR, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2 mm DE ESPESOR. INCLUYE SOPORTES, FALDÓN, MESA CON CANALETA PARA ELECTRIFICACIÓN Y 3 CILINDROS DE TOMACORRIENTES EMPOTADROS METÁLICOS POLARIZADOS (3 ENCHUFES Y 2 PUERTOS USB), DIMENSIONES 2,10m DE LARGO, 1,20m DE ANCHO, 8 PUESTOS | u |  | MESA DE REUNIONES CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO LAMINADO TUBO RECTNAGULAR DE 50x20x1,5 mm DE ESPESOR, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2 mm DE ESPESOR. INCLUYE SOPORTES, FALDÓN, MESA CON CANALETA PARA ELECTRIFICACIÓN Y 3 CILINDROS DE TOMACORRIENTES EMPOTADROS METÁLICOS POLARIZADOS (3 ENCHUFES Y 2 PUERTOS USB), DIMENSIONES 2,10m DE LARGO, 1,20m DE ANCHO, 8 PUESTOS |  |
| 33 | SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA SALA DE REUNIONES Y MESA DE REUNIONES PARA MEDIADOR, ESPALDAR Y ASIENTO EN TELA TIPO MALLA, BRAZOS FIJOS, MECANISMO BASCULANTE CON UN BLOQUE A 90°, BASE CROMADA DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | u |  | SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA SALA DE REUNIONES Y MESA DE REUNIONES PARA MEDIADOR, ESPALDAR Y ASIENTO EN TELA TIPO MALLA, BRAZOS FIJOS, MECANISMO BASCULANTE CON UN BLOQUE A 90°, BASE CROMADA DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON |  |
| 34 | ESTACION DE TRABAJO PARA SECRETARIA 2 PUESTOS TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70mm DE ESPESOR, MEDIDAS LARGO 2.30m x ANCHO 1.50m x ALTO 0.75m, TABLERO, CAJONERA Y FALDÓN DE MELAMINICO 25mm. CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO | u |  | ESTACION DE TRABAJO PARA SECRETARIA 2 PUESTOS TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70mm DE ESPESOR, MEDIDAS LARGO 2.30m x ANCHO 1.50m x ALTO 0.75m, TABLERO, CAJONERA Y FALDÓN DE MELAMINICO 25mm. CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO |  |
| 35 | SILLA TIPO SECRETARIA ESPALDAR EN MALLA, REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS FIJOS, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE DE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | u |  | SILLA TIPO SECRETARIA ESPALDAR EN MALLA, REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS FIJOS, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE DE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON |  |
| 36 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | u |  | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA |  |
| 37 | ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0,70 mm DE ESPESOR, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON CAPA ANTICORROSIVA, ALTO DE 1,30 m x ANCHO DE 0,48 m x FONDO DE 0,60 m, PARTES FRONTALES EN ACERO, CON RIELES TELESCOPICOS DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACEO INOXIDABLE, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y NIVELADORES DE ALTURA | u |  | ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0,70 mm DE ESPESOR, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON CAPA ANTICORROSIVA, ALTO DE 1,30 m x ANCHO DE 0,48 m x FONDO DE 0,60 m, PARTES FRONTALES EN ACERO, CON RIELES TELESCOPICOS DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACEO INOXIDABLE, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y NIVELADORES DE ALTURA |  |
| 38 | CORTINA BLACKOUT LLANA CON SISTEMA DE CADENA INSTALADO | m2 |  | CORTINA BLACKOUT LLANA CON SISTEMA DE CADENA INSTALADO |  |
| 39 | CENEFA CON PERFILES | m |  | CENEFA CON PERFILES |  |
| 40 | PIZARRA DE VIDRIO 10 MM TEMPLADO AL ACIDO (PTOS FIJOS) MEDIDAS 2M x 1.5M | u |  | PIZARRA DE VIDRIO 10 MM TEMPLADO AL ACIDO (PTOS FIJOS) MEDIDAS 2M x 1.5M |  |

D. M. Quito, xx de xxxxx de 2024

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Formulario 05 – Cronograma de cumplimiento y Plan de Entregas

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° de Ítem** | **Descripción de los Servicios de No Consultoría** | **Cantidad** | **Unidad** | **Lugar de prestación del servicio** | **Fecha de Entrega** | | |
| **Fecha de inicio** | **Fecha de finalización** | **Plazo de Ejecución** |
| 1 | DESARMADO DE DIVISIONES GRIS OFICINAS | 64.51 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 2 | DESARMADO CIELO RASO TIPO ARMSTRONG | 89.37 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 3 | RETIRO ALFOMBRA | 87.35 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 4 | DESARMADO DE PUERTA | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 5 | ENLUCIDO INTRERIOR, PALETEADO FINO, MORTERO 1:4 | 143.30 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 6 | PAREDES DE GYPSUM 1/2" DOBLE CARA | 143.30 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 7 | PINTURA ESMALTE EN PAREDES INTERIORES | 143.30 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 8 | PORCELANATO 50x50 cm (MODELO ACORDE A OFICINA DE PROCURADOR) | 87.37 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 9 | CIELO RASO GYPSUM, 1/2" (NO INCLUYE EMPASTE, PINTURA) | 89.37 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 10 | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,90m x ALTO 2,10m | 8.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 11 | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,80m x ALTO 2,10m | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 12 | VENTANA DE VIDRIO DE 6MM LAMINADO DIMENSIONES 0.6M x 2.4M, PERFIL DE ALUMINIO CON ACABADO MADERADO | 8.40 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 13 | PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE | 8.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 14 | PUNTO INTERRUPTOR DOBLE | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 15 | LÁMPARA EMPOTRADA 60x60 | 16.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 16 | TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL 110 V CERTIFICADO | 11.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 17 | TOMACORRIENTE POLARIZADO UPS 110 V CERTIFICADO | 7.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 18 | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL CERTIFICADO | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 19 | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE UPS CERTIFICADO | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 20 | VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO | 8.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 21 | REUBICACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 22 | SOBREACARREO DE ESCOMBROS | 14.00 | m3 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 23 | DESALOJO DE ESCOMBROS | 14.00 | m3 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 24 | ESTACION DE TRABAJO TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.65 m, ANCHO DE 1.60 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 25 | SILLA EJECUTIVA SUBDIRECTORA TIPO GERENCIAL, CABECERA REGULAR EN ALTURA Y ÁNGULO, ESPALDAR EN MALLA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE NYLON DE 5 PUNTAS, ARAÑA CROMADA Y GARRUCHAS EN NYLON | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 26 | MESA REDONDA DE REUNIÓN CON ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO DE 3”x1,5mm DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS PARA ESTABILIDAD, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2mm DE ESPESOR. DIMENSIONES DIAMETRO 0,90M. MESA PARA 3 - 4 PUESTOS, TODO LO METÁLICO PINTURA ELECTROSTÁTICA | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 27 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | 3.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 28 | MUEBLE TIPO ARMARIO MIXTO ESTRUCTURA FABRICADA EN METAL DE 0,7 mm DE ESPESOR, PARTE SUPERIOR EN VIDRIO Y PARTE INFERIOR CON PUERTAS EN MELAMINICO, BORDES EN CANTO DURO TERMOFUNDIDO, INCLUYE CERRADURA, REPISAS PARA ARCHIVO DE CARPETAS BENE, DIMENSIONES LARGO 1.10M x ALTO 2.1M x PROFUNDIDAD 0.5M, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PNTURA ELECTROSTÁTICA TODO ELEMENTO MECÁNICO | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 29 | ESTACION DE TRABAJO TIPO I, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.50 m, ANCHO DE 0.65 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA | 5.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 30 | SILLA TIPO GERENCIAL, ESPALDAR EN MALLA REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | 5.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 31 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | 12.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 32 | MESA DE REUNIONES CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO LAMINADO TUBO RECTNAGULAR DE 50x20x1,5 mm DE ESPESOR, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2 mm DE ESPESOR. INCLUYE SOPORTES, FALDÓN, MESA CON CANALETA PARA ELECTRIFICACIÓN Y 3 CILINDROS DE TOMACORRIENTES EMPOTADROS METÁLICOS POLARIZADOS (3 ENCHUFES Y 2 PUERTOS USB), DIMENSIONES 2,10m DE LARGO, 1,20m DE ANCHO, 8 PUESTOS | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 33 | SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA SALA DE REUNIONES Y MESA DE REUNIONES PARA MEDIADOR, ESPALDAR Y ASIENTO EN TELA TIPO MALLA, BRAZOS FIJOS, MECANISMO BASCULANTE CON UN BLOQUE A 90°, BASE CROMADA DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | 8.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 34 | ESTACION DE TRABAJO PARA SECRETARIA 2 PUESTOS TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70mm DE ESPESOR, MEDIDAS LARGO 2.30m x ANCHO 1.50m x ALTO 0.75m, TABLERO, CAJONERA Y FALDÓN DE MELAMINICO 25mm. CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 35 | SILLA TIPO SECRETARIA ESPALDAR EN MALLA, REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS FIJOS, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE DE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 36 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 37 | ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0,70 mm DE ESPESOR, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON CAPA ANTICORROSIVA, ALTO DE 1,30 m x ANCHO DE 0,48 m x FONDO DE 0,60 m, PARTES FRONTALES EN ACERO, CON RIELES TELESCOPICOS DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACEO INOXIDABLE, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y NIVELADORES DE ALTURA | 7.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 38 | CORTINA BLACKOUT LLANA CON SISTEMA DE CADENA INSTALADO | 26.40 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 39 | CENEFA CON PERFILES | 13.20 | m | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 40 | PIZARRA DE VIDRIO 10 MM TEMPLADO AL ACIDO (PTOS FIJOS) MEDIDAS 2M x 1.5M | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]* | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |

D. M. Quito, xx de xxxxx de 2024

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 06 - Declaración de Mantenimiento de la Oferta**

**Fecha**: D. M. Quito, xx de xxxxx de 2024

**Nombre del Contrato**: Programa de Modernización

de la Administración Financiera – (EC-L1249) /BID.

Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la PGE

**No. de Identificación del Contrato**: 4812 /OC-EC

**Comparación de Precios CP No**:EC-L1249-P00001

A: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de 2 añoscontado a partir dela fecha de recepción de la ofertasi violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

1. retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los Documentos de Selección; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

Firmada: *[firma del representante autorizado].* En capacidad de *[indique el cargo]*

Nombre: *[indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]*

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: *[indique el nombre la entidad que autoriza]*

Fechada el *[indique el día]* día de *[indique el mes]* de [*indique el año]*

**Formulario 07: Autorización del Fabricante**

**No Aplica**

*[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su oferta, si así se establece en estos documentos.]*

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*

Comparación de Precios No.: *[indicar el número del proceso]*

A: *[indicar el nombre completo del Contratante]*

POR CUANTO

Nosotros *[indicar nombre completo del Fabricante],* como fabricantes oficiales de *[indique el nombre de los bienes fabricados],* con fábricas ubicadas en *[indique la dirección completa de las fábricas]* mediante el presente instrumento autorizamos a *[indicar el nombre completo del Oferente]* a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra *[nombre y breve descripción de los bienes],* y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Nombre: *[indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]*

Cargo: *[indicar cargo]*

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: *[nombre completo del Oferente]*

Fechado en el día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_ [fecha de la firma]

**Formulario 08 - Facturación Promedio Anual**

**No Aplica**

Mi representada tiene una facturación promedio anual por *[venta de los siguientes bienes* **,** servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos *como: (detallar)]* por el período del *\_(indicar fecha)\_\_ al \_(indicar fecha)\_\_, de \_(indicar monto),* adjunto documentos de respaldo. *(Ejem: facturas, declaración del impuesto a la renta, etc)*

Atentamente,

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 09: Experiencia Específica del Oferente[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA** | | | | | | | | | |
| **No** | | **CONTRATANTE (\*)** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **UBICACIÓN** | **VALOR USD** | | **FECHAS EJECUCIÓN** | | **PARTICIPACIÓN % EN ASOCIACIÓN – NOMBRE DEL SOCIO (\*\*)** |
| **ORIGINAL** | **FINAL** | **ORIGINAL** | **FINAL** |
| A) CONTRATOS EJECUTADOS DE [VENTA DE LOS SIGUIENTES BIENES: (DETALLAR)/PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO: (DETALLAR)] | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL EN US $) | | | |  | | | | | |

D. M. Quito, xx de xxxxx de 2024

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 10: Disponibilidad del Equipo[[2]](#footnote-2)**

**No Aplica**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO*** | ***CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS*** | ***ANTIGUEDAD*** | ***CONDICIÓN*** | ***CANTIDAD*** | ***PROPIETARIO*** | ***DISPONIBILIDAD[[3]](#footnote-3)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Atentamente,

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Formulario 11 - Personal Principal Propuesto – Curriculum Vitae**

**No Aplica**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***CARGO A EJERCER*** | ***NACIONALIDAD*** | ***TÍTULO PROFESIONAL[[4]](#footnote-4)*** | ***FECHA DE GRADO*** | ***PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL[[5]](#footnote-5)**

Nombre Completo: ……………………………………..

Edad: ……………………………………..

Nacionalidad: ……………………………………..

Ciudad de residencia: ……………………………………..

Títulos profesionales: Fecha obtención (d/m/a):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas** (Indicar el nombre del curso, lugar/institución que dio el curso, duración, fecha de realización).

Nombre curso Institución Duración Fechas (d/m/a)

**Actividad actual y lugar de trabajo: ……………………………………………………….**

**Experiencia profesional:** *(Indicar experiencia en proyectos similares) …………………*

**Asociaciones a las que pertenece: ……………………………………………………**

**Licencia o Registro Profesional** *(profesionales nacionales):* …………………………

**Artículos técnicos y publicaciones: …………………………………………………….**

Declaro que la información proporcionada es verídica.

**[insertar la fecha]**

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Cargo del Firmante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LISTA DE CANTIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS**

Los oferentes deben presentar los análisis de Precios Unitarios en el presente proceso.

En caso de requerirse, esta información servirá únicamente como referencia para el contratante.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD (a)** | **PRECIO UNITARIO (b)** | **PRECIO TOTAL (c)** |
| 1 | DESARMADO DE DIVISIONES GRIS OFICINAS | m2 | 64.51 |  | c=a\*b |
| 2 | DESARMADO CIELO RASO TIPO ARMSTRONG | m2 | 89.37 |  |  |
| 3 | RETIRO ALFOMBRA | m2 | 87.35 |  |  |
| 4 | DESARMADO DE PUERTA | u | 2.00 |  |  |
| 5 | ENLUCIDO INTRERIOR, PALETEADO FINO, MORTERO 1:4 | m2 | 143.30 |  |  |
| 6 | PAREDES DE GYPSUM 1/2" DOBLE CARA | m2 | 143.30 |  |  |
| 7 | PINTURA ESMALTE EN PAREDES INTERIORES | m2 | 143.30 |  |  |
| 8 | PORCELANATO 50x50 cm (MODELO ACORDE A OFICINA DE PROCURADOR) | m2 | 87.37 |  |  |
| 9 | CIELO RASO GYPSUM, 1/2" (NO INCLUYE EMPASTE, PINTURA) | m2 | 89.37 |  |  |
| 10 | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,90m x ALTO 2,10m | u | 8.00 |  |  |
| 11 | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,80m x ALTO 2,10m | u | 1.00 |  |  |
| 12 | VENTANA DE VIDRIO DE 6MM LAMINADO DIMENSIONES 0.6M x 2.4M, PERFIL DE ALUMINIO CON ACABADO MADERADO | m2 | 8.40 |  |  |
| 13 | PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE | u | 8.00 |  |  |
| 14 | PUNTO INTERRUPTOR DOBLE | u | 1.00 |  |  |
| 15 | LÁMPARA EMPOTRADA 60x60 | u | 16.00 |  |  |
| 16 | TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL 110 V CERTIFICADO | u | 11.00 |  |  |
| 17 | TOMACORRIENTE POLARIZADO UPS 110 V CERTIFICADO | u | 7.00 |  |  |
| 18 | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL CERTIFICADO | u | 2.00 |  |  |
| 19 | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE UPS CERTIFICADO | u | 2.00 |  |  |
| 20 | VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO | u | 8.00 |  |  |
| 21 | REUBICACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO | u | 2.00 |  |  |
| 22 | SOBREACARREO DE ESCOMBROS | m3 | 14.00 |  |  |
| 23 | DESALOJO DE ESCOMBROS | m3 | 14.00 |  |  |
| 24 | ESTACION DE TRABAJO TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.65 m, ANCHO DE 1.60 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA | u | 1.00 |  |  |
| 25 | SILLA EJECUTIVA SUBDIRECTORA TIPO GERENCIAL, CABECERA REGULAR EN ALTURA Y ÁNGULO, ESPALDAR EN MALLA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE NYLON DE 5 PUNTAS, ARAÑA CROMADA Y GARRUCHAS EN NYLON | u | 1.00 |  |  |
| 26 | MESA REDONDA DE REUNIÓN CON ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO DE 3”x1,5mm DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS PARA ESTABILIDAD, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2mm DE ESPESOR. DIMENSIONES DIAMETRO 0,90M. MESA PARA 3 - 4 PUESTOS, TODO LO METÁLICO PINTURA ELECTROSTÁTICA | u | 1.00 |  |  |
| 27 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | u | 3.00 |  |  |
| 28 | MUEBLE TIPO ARMARIO MIXTO ESTRUCTURA FABRICADA EN METAL DE 0,7 mm DE ESPESOR, PARTE SUPERIOR EN VIDRIO Y PARTE INFERIOR CON PUERTAS EN MELAMINICO, BORDES EN CANTO DURO TERMOFUNDIDO, INCLUYE CERRADURA, REPISAS PARA ARCHIVO DE CARPETAS BENE, DIMENSIONES LARGO 1.10M x ALTO 2.1M x PROFUNDIDAD 0.5M, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PNTURA ELECTROSTÁTICA TODO ELEMENTO MECÁNICO | u | 1.00 |  |  |
| 29 | ESTACION DE TRABAJO TIPO I, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.50 m, ANCHO DE 0.65 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA | u | 5.00 |  |  |
| 30 | SILLA TIPO GERENCIAL, ESPALDAR EN MALLA REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | u | 5.00 |  |  |
| 31 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | u | 12.00 |  |  |
| 32 | MESA DE REUNIONES CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO LAMINADO TUBO RECTNAGULAR DE 50x20x1,5 mm DE ESPESOR, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2 mm DE ESPESOR. INCLUYE SOPORTES, FALDÓN, MESA CON CANALETA PARA ELECTRIFICACIÓN Y 3 CILINDROS DE TOMACORRIENTES EMPOTADROS METÁLICOS POLARIZADOS (3 ENCHUFES Y 2 PUERTOS USB), DIMENSIONES 2,10m DE LARGO, 1,20m DE ANCHO, 8 PUESTOS | u | 1.00 |  |  |
| 33 | SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA SALA DE REUNIONES Y MESA DE REUNIONES PARA MEDIADOR, ESPALDAR Y ASIENTO EN TELA TIPO MALLA, BRAZOS FIJOS, MECANISMO BASCULANTE CON UN BLOQUE A 90°, BASE CROMADA DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | u | 8.00 |  |  |
| 34 | ESTACION DE TRABAJO PARA SECRETARIA 2 PUESTOS TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70mm DE ESPESOR, MEDIDAS LARGO 2.30m x ANCHO 1.50m x ALTO 0.75m, TABLERO, CAJONERA Y FALDÓN DE MELAMINICO 25mm. CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO | u | 1.00 |  |  |
| 35 | SILLA TIPO SECRETARIA ESPALDAR EN MALLA, REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS FIJOS, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE DE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | u | 2.00 |  |  |
| 36 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | u | 2.00 |  |  |
| 37 | ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0,70 mm DE ESPESOR, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON CAPA ANTICORROSIVA, ALTO DE 1,30 m x ANCHO DE 0,48 m x FONDO DE 0,60 m, PARTES FRONTALES EN ACERO, CON RIELES TELESCOPICOS DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACEO INOXIDABLE, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y NIVELADORES DE ALTURA | u | 7.00 |  |  |
| 38 | CORTINA BLACKOUT LLANA CON SISTEMA DE CADENA INSTALADO | m2 | 26.40 |  |  |
| 39 | CENEFA CON PERFILES | m | 13.20 |  |  |
| 40 | PIZARRA DE VIDRIO 10 MM TEMPLADO AL ACIDO (PTOS FIJOS) MEDIDAS 2M x 1.5M | u | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL  (d) | d =c) (todos los ítems) |
|  |  |  |  | IVA  (e) | (e) = (d) \* 15% |
|  |  |  |  | TOTAL (f) | (f) = (d) + (e) |

**LISTA DE SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° de Ítem** | **Descripción de los Servicios Conexos y/o Servicios de No Consultoría** | **Cantidad** | **Unidad** | **Lugar de prestación del servicio** | **Fecha de Entrega** | | |
| **Fecha de inicio** | **Fecha de finalización** | **Plazo de Ejecución** |
| 1 | DESARMADO DE DIVISIONES GRIS OFICINAS | 64.51 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 2 | DESARMADO CIELO RASO TIPO ARMSTRONG | 89.37 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 3 | RETIRO ALFOMBRA | 87.35 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 4 | DESARMADO DE PUERTA | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 5 | ENLUCIDO INTRERIOR, PALETEADO FINO, MORTERO 1:4 | 143.30 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 6 | PAREDES DE GYPSUM 1/2" DOBLE CARA | 143.30 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 7 | PINTURA ESMALTE EN PAREDES INTERIORES | 143.30 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 8 | PORCELANATO 50x50 cm (MODELO ACORDE A OFICINA DE PROCURADOR) | 87.37 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 9 | CIELO RASO GYPSUM, 1/2" (NO INCLUYE EMPASTE, PINTURA) | 89.37 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 10 | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,90m x ALTO 2,10m | 8.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 11 | PUERTA TAMBORADA FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE MADERA SÓLIDA, PARTE EXTERIOR RECUBIERTA EN MELAMÍNICO, INCLUYE MARCOS, TAPAMARCOS EN MADERA SÓLIDA Y CERRADURA DIMENSIÓN ANCHO 0,80m x ALTO 2,10m | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 12 | VENTANA DE VIDRIO DE 6MM LAMINADO DIMENSIONES 0.6M x 2.4M, PERFIL DE ALUMINIO CON ACABADO MADERADO | 8.40 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 13 | PUNTO INTERRUPTOR SIMPLE | 8.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 14 | PUNTO INTERRUPTOR DOBLE | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 15 | LÁMPARA EMPOTRADA 60x60 | 16.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 16 | TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL 110 V CERTIFICADO | 11.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 17 | TOMACORRIENTE POLARIZADO UPS 110 V CERTIFICADO | 7.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 18 | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL CERTIFICADO | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 19 | REUBICACION DE PUNTO DE TOMACORRIENTE UPS CERTIFICADO | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 20 | VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO | 8.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 21 | REUBICACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS CAT 6A CERTIFICADO | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 22 | SOBREACARREO DE ESCOMBROS | 14.00 | m3 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 23 | DESALOJO DE ESCOMBROS | 14.00 | m3 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato |  |
| 24 | ESTACION DE TRABAJO TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.65 m, ANCHO DE 1.60 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 25 | SILLA EJECUTIVA SUBDIRECTORA TIPO GERENCIAL, CABECERA REGULAR EN ALTURA Y ÁNGULO, ESPALDAR EN MALLA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE NYLON DE 5 PUNTAS, ARAÑA CROMADA Y GARRUCHAS EN NYLON | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 26 | MESA REDONDA DE REUNIÓN CON ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE ACERO DE 3”x1,5mm DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS PARA ESTABILIDAD, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2mm DE ESPESOR. DIMENSIONES DIAMETRO 0,90M. MESA PARA 3 - 4 PUESTOS, TODO LO METÁLICO PINTURA ELECTROSTÁTICA | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 27 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | 3.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 28 | MUEBLE TIPO ARMARIO MIXTO ESTRUCTURA FABRICADA EN METAL DE 0,7 mm DE ESPESOR, PARTE SUPERIOR EN VIDRIO Y PARTE INFERIOR CON PUERTAS EN MELAMINICO, BORDES EN CANTO DURO TERMOFUNDIDO, INCLUYE CERRADURA, REPISAS PARA ARCHIVO DE CARPETAS BENE, DIMENSIONES LARGO 1.10M x ALTO 2.1M x PROFUNDIDAD 0.5M, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PNTURA ELECTROSTÁTICA TODO ELEMENTO MECÁNICO | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 29 | ESTACION DE TRABAJO TIPO I, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70 mm DE ESPESOR, MEDIDAS DE LARGO DE 1.50 m, ANCHO DE 0.65 m Y ALTURA DE 0.75 m, TABLERO DE MELAMINICO 25 MM. DE ESPESOR, INCLUYE CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y FALDÓN EN ACERO GALVANIZADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVA Y PINTURA ELECTROSTÁCTICA | 5.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 30 | SILLA TIPO GERENCIAL, ESPALDAR EN MALLA REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | 5.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 31 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | 12.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 32 | MESA DE REUNIONES CON ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO LAMINADO TUBO RECTNAGULAR DE 50x20x1,5 mm DE ESPESOR, SUPERFICIE EN MELAMINICO DE 25 mm DE ESPESOR, TODOS SUS BORDES RECUBIERTOS EN CANTO TERMOFUNDIDO DE 2 mm DE ESPESOR. INCLUYE SOPORTES, FALDÓN, MESA CON CANALETA PARA ELECTRIFICACIÓN Y 3 CILINDROS DE TOMACORRIENTES EMPOTADROS METÁLICOS POLARIZADOS (3 ENCHUFES Y 2 PUERTOS USB), DIMENSIONES 2,10m DE LARGO, 1,20m DE ANCHO, 8 PUESTOS | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 33 | SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA SALA DE REUNIONES Y MESA DE REUNIONES PARA MEDIADOR, ESPALDAR Y ASIENTO EN TELA TIPO MALLA, BRAZOS FIJOS, MECANISMO BASCULANTE CON UN BLOQUE A 90°, BASE CROMADA DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | 8.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 34 | ESTACION DE TRABAJO PARA SECRETARIA 2 PUESTOS TIPO L DE DOS CUERPOS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0.70mm DE ESPESOR, MEDIDAS LARGO 2.30m x ANCHO 1.50m x ALTO 0.75m, TABLERO, CAJONERA Y FALDÓN DE MELAMINICO 25mm. CAJONERA DE 3 GAVETAS CON RIELES DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACERO GALVANIZADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD PARA GAVETAS, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 35 | SILLA TIPO SECRETARIA ESPALDAR EN MALLA, REGULABLE EN ALTURA, BRAZOS FIJOS, APOYO LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, ASIENTO TAPIZADO EN TELA CON SLIDER, MECANISMO DE 4 BLOQUEOS, BASE DE ALUMINIO DE 5 PUNTAS, RUEDAS DE NYLON | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 36 | SILLA TIPO ESPERA ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO LAMINADO REDONDO DE ¾”x1,5mm DE ESPESOR, ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN CUERINA | 2.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 37 | ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO AL FRÍO DE 0,70 mm DE ESPESOR, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON CAPA ANTICORROSIVA, ALTO DE 1,30 m x ANCHO DE 0,48 m x FONDO DE 0,60 m, PARTES FRONTALES EN ACERO, CON RIELES TELESCOPICOS DE DOBLE EXTENSIÓN EN ACEO INOXIDABLE, AGARRADERAS EN POLIPROPILENO Y NIVELADORES DE ALTURA | 7.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 38 | CORTINA BLACKOUT LLANA CON SISTEMA DE CADENA INSTALADO | 26.40 | m2 | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 39 | CENEFA CON PERFILES | 13.20 | m | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |
| 40 | PIZARRA DE VIDRIO 10 MM TEMPLADO AL ACIDO (PTOS FIJOS) MEDIDAS 2M x 1.5M | 1.00 | u | Ciudad de Guayaquil, Malecón y Pedro Icaza, piso 14, edificio La Previsora | A partir de la suscripción del contrato | Será hasta 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato | *[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]* |

1. Para cada contratante, indicar el nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto y cargo. Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o de los socios. [↑](#footnote-ref-1)
2. *El equipo asignado al Proyecto en cuanto a sus características no podrá ser diferente al ofertado. Cualquier cambio que se proponga debe ser con equipo igual o mejor que el ofertado, y debe contar con la aprobación previa del Contratante* [↑](#footnote-ref-2)
3. Indicar si es propio, alquilado, con compromiso de compra venta o la forma de disponibilidad ofertada. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. El oferente debe presentar un “Modelo de Currículum Vitae” por cada profesional que formará parte del personal técnico. [↑](#footnote-ref-5)